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第一部分 竞价公告

惠州市天逸咨询有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称‘采购人’）的委托，诚邀国内合格参选人就惠东产业转移工业园鹏泰一路及鹏顺路一期道路工程项目施工（编号07号）劳务（道路、电力通信、给排水桥涵）供应商(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：
一、采购方式：公开竞价
二、项目概况与采购内容
1、项目概况：
本项目位于惠东产业转移工业园东北侧，设计道路包括鹏泰一路及鹏顺路一期，均为城市次干路，双向4车道，设计速度40km/h；鹏泰一路呈东西走向，西起现状平梁路，东至现状鹏达路，道路全长约1.193km，道路红线宽36m；鹏顺路一期呈南北走向，南起现状环城北路，北接鹏泰一路，道路全长约0.279km，道路红线宽32m。以上2条道路总长约1.47km。由广东路通达建设工程有限公司负责项目施工任务。
2、采购内容：
承包人现场施工所需的劳务（道路、电力通信、给排水桥涵）。
三、参选人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、本次采购不接受联合体响应。
四、竞价文件的获取
1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东路通达建设工程有限公司门户网站进行下载，采购人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,参选人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间：2023年8月25日12:00。
3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次竞价公告在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）上发布。
七、联系方式：
1.采购人信息
名称：广东路通达建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼
联系方式：0752-8115336 
2.采购代理机构信息
名称：惠州市天逸咨询有限公司
地址：惠州市惠城区中海水岸城1期7-10商铺
联系方式：0752-3798001

采购人：广东路通达建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司
公告发布时间：2023年8月21日
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	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：广东路通达建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼
电话：0752-8115336

	2
	项目名称
	惠东产业转移工业园鹏泰一路及鹏顺路一期道路工程项目施工（编号07号）劳务（道路、电力通信、给排水桥涵）供应商

	3
	采购内容
	承包人现场施工所需的劳务（道路、电力通信、给排水桥涵）

	4
	工期
	2023年8月-工程结束

	5
	质量要求
	 合格 

	6
	参选人
资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、本次采购不接受联合体响应

	7
	是否接受
联合体
	□接受，但联合体所有成员不得超过2家。
☑不接受

	8
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。

	9
	偏离
	☑不允许
□允许
允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。

	10
	响应截止时间
	2023年8月25日12:00

	11
	采购保证金
	本项目不收取采购保证金

	12
	盖章
具体要求
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定要求盖章。

	13
	响应文件
份数
	一式一份，密封提交。

	14
	装订要求
	无

	15
	封套上写明
	采购人名称：广东路通达建设工程有限公司
送达响应文件地址：  惠州市惠东县惠东大道1212号4楼
响应人名称：    
响应人地址：    
响应项目名称：    响应文件
在      年    月    日    时     分（即开启时间）前不得开启
封口处须加盖响应人单位公章

	16
	递交响应文件地点
	 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 

	17
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同响应截止时间
开启地点：同递交响应文件地点

	18
	竞价程序
	（1）核对原件：无；
（2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启；
（3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	19
	评选办法
	详见第四部分

	20
	推荐中选候选人
	推荐中选候选人的人数为1名。

	21
	中选通知
	采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示3天，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。

	22
	履约担保
	/

	23
	质量担保
	/

	需要补充的其他内容

	24
	废选条款
	1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选；
2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选：

	25
	最高限价
	本工程不设置最高限价

	26
	重新竞价
	有下列情形之一的，采购人将重新竞价：
（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；
（2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的；
（3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；
（4）法律规定的其他情形。

	27
	其他
	本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州市天逸咨询有限公司。




附表一：
响应文件开启记录表

项目名称：惠东产业转移工业园鹏泰一路及鹏顺路一期道路工程项目施工（编号07号）劳务（道路、电力通信、给排水桥涵）供应商
	序号
	响应人
	送达情况
	密封情况
	响应报价
(元）
	联系人
	电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	最高响应限价
	元



宣读人：                            记录人：                     年   月   日

监督人：


附表二：
中选通知书

                   （中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         （项目名称）响应文件已被我方接受，被确定为中选人。
中选金额：      元。
工期：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司
          年        月        日


第三部分工程量清单
劳务报价单（道路、电力通信、给排水桥涵）
工程名称：惠东产业转移工业园鹏泰一路及鹏顺路一期道路工程
发包单位：广东路通达建设工程有限公司
	序号
	
项目费用类别

	
单位

	
数量

	单价
	合计金额
	工作内容

	道路工程
	
	
	

	1
	水泥混凝土
	m2
	32124.73
	
	
	

	2
	封层
	m2
	32124.73
	
	
	

	3
	路床(槽)整形
	m2
	36391.43
	
	
	

	4
	土工合成材料
	m2
	4493.29
	
	
	

	5
	路面构造钢筋
	t
	20.03
	
	
	

	6
	植筋
	根
	685.00
	
	
	

	7
	雨水口加强钢筋
	t
	25.20
	
	
	

	8
	检查井加强钢筋
	t
	40.20
	
	
	

	9
	素色透水水泥混凝土垫层 10厚
	m2
	2536.30
	
	
	

	10
	赭红色透水水泥混凝土面层 8厚
	m2
	2536.30
	
	
	

	11
	双丙聚氨酯密封处理
	m2
	2536.30
	
	
	

	12
	路床(槽)整形
	m2
	9498.74
	
	
	

	13
	透水水泥混凝土垫层 10厚
	m2
	9498.74
	
	
	

	14
	预制透水盲道砖 25x25x6cm
	m2
	1373.49
	
	
	

	15
	预制透水环保砖 20x10x6cm
	m2
	9974.05
	
	
	

	16
	预制C30砼平石 25X10X6
	m
	1691.69
	
	
	

	17
	预制C30砼平道牙 50X8X20
	m
	5139.85
	
	
	

	18
	预制C30砼立道牙 50X12X40
	m
	3200.76
	
	
	

	19
	预制R型C30砼立道牙 50X15X45
	m
	2828.58
	
	
	

	20
	φ8cm UPVC穿孔排水管
	m
	1238.37
	
	
	

	21
	φ10cm UPVC横向排水管
	m
	325.90
	
	
	

	22
	反滤无纺土工布
	m2
	866.86
	
	
	

	23
	沥青防渗土工布
	m2
	4619.12
	
	
	

	24
	级配碎石盲沟
	m3
	309.89
	
	
	

	25
	湿法喷播植草
	m2
	6866.90
	
	
	

	26
	三维网喷播植草
	m2
	5871.40
	
	
	

	27
	护坡填砂砾石 夯填
	m3
	124.60
	
	
	

	28
	M7.5浆砌片石护坡
	m3
	307.64
	
	
	

	29
	安装伸缩缝 沥青麻丝
	m
	43.30
	
	
	

	30
	排水沟、截水沟
	m
	430.70
	
	
	

	31
	土工格栅
	m2
	17541.10
	
	
	

	32
	双向钢塑格栅
	m2
	4924.20
	
	
	

	33
	水泥混凝土 20cm厚
	m2
	813.60
	
	
	

	34
	花岗岩车止石
	根
	224.00
	
	
	

	35
	新建波形护栏（一）
	m
	331.70
	
	
	

	36
	新建波形护栏（二）
	m
	52.90
	
	
	

	37
	人行道整形碾压
	m2
	18.54
	
	
	

	38
	透水混凝土厚度 10cm
	m2
	18.54
	
	
	

	39
	透水环保砖
	m2
	14.41
	
	
	

	40
	透水盲道砖
	m2
	1.50
	
	
	

	41
	∅120*5*1230反光防撞钢管柱
	个
	28.00
	
	
	

	42
	贴反光膜
	m2
	7.08
	
	
	

	43
	4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C)
	m2
	614.20
	
	
	

	44
	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)
	m2
	614.20
	
	
	

	45
	2cm厚高粘度橡胶沥青碎石防裂层
	m2
	614.20
	
	
	

	46
	26cm 混凝土砼基层
	m2
	524.20
	
	
	

	47
	拉杆（植筋）
	根
	450.00
	
	
	

	48
	C35水泥混凝土枕梁
	m3
	28.80
	
	
	

	电力通讯
	
	
	

	49
	十二线10kV电缆沟
	m
	877.03
	
	
	

	50
	十二线电缆保护管  PVC-U-Φ150
	m
	2466.00
	
	
	

	51
	十二线电缆保护管  PVC-U-12Φ150
	m
	213.00
	
	
	

	52
	六线电缆保护管  PVC-U-Φ150
	m
	294.00
	
	
	

	53
	六线电缆保护管  PVC-U-6Φ150
	m
	152.00
	
	
	

	54
	排管电缆沟C15垫层
	m3
	78.87
	
	
	

	55
	十二线检查井
	座
	27.00
	
	
	

	56
	十二线工作井
	座
	10.00
	
	
	

	57
	十二线三通井
	座
	12.00
	
	
	

	58
	十二线中间接头井
	座
	5.00
	
	
	

	59
	六线检查井
	座
	5.00
	
	
	

	60
	接地极
	根
	95.00
	
	
	

	61
	接地母线
	m
	2817.00
	
	
	

	62
	接地装置调试
	系统
	2.00
	
	
	

	63
	拆除现状电缆沟1.3×1.2m
	m
	211.00
	
	
	

	64
	拆除现状四线槽0.7×0.6m
	m
	211.00
	
	
	

	65
	现状电力井改造(原盖板上敷设7块十二线隐形盖板)
	座
	2.00
	
	
	

	66
	浮面二十四线10KV电缆沟
	m
	294.00
	
	
	

	67
	沉底二十四线10KV电缆沟
	m
	108.00
	
	
	

	68
	二十四线工作井
	座
	4.00
	
	
	

	69
	二十四线四通井
	座
	1.00
	
	
	

	70
	拆除现状电缆沟1.3×1.2m
	m
	212.00
	
	
	

	71
	拆除现状四线槽0.7×0.6m
	m
	212.00
	
	
	

	72
	十二线通信保护管  PVC-U-Φ110
	m
	16537.08
	
	
	

	73
	十二线通信保护管  PVC-U-12Φ110
	m
	406.96
	
	
	

	74
	六线通信保护管  PVC-U-Φ110
	m
	324.00
	
	
	

	75
	六线通信保护管  PVC-U-6Φ110
	m
	159.50
	
	
	

	76
	十二线通信管道包封
	m3
	140.24
	
	
	

	77
	六线通信管道包封
	m3
	36.45
	
	
	

	78
	排管C15垫层
	m3
	235.97
	
	
	

	79
	小号直通电缆井（无不锈钢隐形装饰盖板）
	座
	6.00
	
	
	

	80
	小号直通电缆井
	座
	25.00
	
	
	

	81
	小号三通电缆井
	座
	8.00
	
	
	

	82
	小号四通电缆井
	座
	3.00
	
	
	

	83
	拆除人行道
	m2
	17.00
	
	
	

	84
	人行道块料铺设
	m2
	17.00
	
	
	

	85
	挖沟槽土方
	m3
	2498.03
	
	
	

	86
	回填土方
	m3
	322.62
	
	
	

	87
	回填砂
	m3
	267.64
	
	
	

	88
	挖沟槽土方
	m3
	1911.95
	
	
	

	89
	回填土方
	m3
	544.56
	
	
	

	90
	回填砂
	m3
	487.24
	
	
	

	91
	余方弃置到鹏泰一路用于路基处理回填
	m3
	145.78
	
	
	

	给排水工程
	
	
	

	92
	球墨铸铁管dn400
	m
	1571.00
	
	
	

	93
	球墨铸铁管dn200
	m
	671.00
	
	
	

	94
	聚乙烯PE100管 De160x9.5
	m
	28.50
	
	
	

	95
	聚乙烯PE100管 De110x6.6
	m
	1.50
	
	
	

	96
	镀锌钢管DN200
	m
	21.00
	
	
	

	97
	镀锌钢管DN150
	m
	53.00
	
	
	

	98
	室外地上式消火栓SSF150/65-1.0
	套
	14.00
	
	
	

	99
	立式蝶阀井D=1800
	座
	15.00
	
	
	

	100
	阀门井D=1200
	座
	29.00
	
	
	

	101
	排气阀井D=1200
	座
	2.00
	
	
	

	102
	排泥阀井D=1200
	座
	2.00
	
	
	

	103
	排泥湿井D=1000
	座
	2.00
	
	
	

	104
	DN600水平三通支墩
	座
	1.00
	
	
	

	105
	DN400水平三通支墩
	座
	25.00
	
	
	

	106
	DN400水平管堵支墩
	座
	4.00
	
	
	

	107
	DN200水平三通支墩
	座
	2.00
	
	
	

	108
	DN200水平管堵支墩
	座
	28.00
	
	
	

	109
	DN100水平管堵支墩
	座
	1.00
	
	
	

	110
	铸铁一承三插四通 DN400x200
	个
	11.00
	
	
	

	111
	铸铁三承三通 DN600x400
	个
	1.00
	
	
	

	112
	铸铁三承三通 DN400x400
	个
	4.00
	
	
	

	113
	铸铁三承三通 DN400x200
	个
	6.00
	
	
	

	114
	铸铁一盘一承一插三通DN200x150
	个
	2.00
	
	
	

	115
	铸铁一盘一承一插三通DN400x150
	个
	12.00
	
	
	

	116
	DN200铸铁45°弯头
	个
	96.00
	
	
	

	117
	DN150铸铁90°弯头
	个
	14.00
	
	
	

	118
	de160铸铁单盘90°弯头
	个
	2.00
	
	
	

	119
	de160铸铁单盘短管（L=1m）
	个
	4.00
	
	
	

	120
	de400铸铁双插短管（L=1m）
	个
	10.00
	
	
	

	121
	de400铸铁双承短管（L=1m）
	个
	11.00
	
	
	

	122
	de400铸铁盘承短管（L=1m）
	个
	15.00
	
	
	

	123
	de400铸铁盘插短管（L=1m）
	个
	15.00
	
	
	

	124
	de200铸铁盘承短管（L=1m）
	个
	28.00
	
	
	

	125
	de200铸铁盘插短管（L=1m）
	个
	28.00
	
	
	

	126
	de100铸铁盘承短管（L=1m）
	个
	1.00
	
	
	

	127
	de100铸铁盘插短管（L=1m）
	个
	1.00
	
	
	

	128
	DN400铸铁管堵
	个
	4.00
	
	
	

	129
	DN200铸铁管堵
	个
	28.00
	
	
	

	130
	DN100铸铁管堵
	个
	1.00
	
	
	

	131
	不断水接驳
	处
	2.00
	
	
	

	132
	检查井防坠网
	套
	50.00
	
	
	

	133
	C25混凝土全包封
	m3
	8.00
	
	
	

	134
	现状dn600供水管保护
	m
	81.00
	
	
	

	135
	现状dn100供水管保护
	m
	81.00
	
	
	

	136
	现状给水管拆除PE-DN100
	m
	58.00
	
	
	

	137
	现状给水管拆除PE-DN50
	m
	156.50
	
	
	

	138
	II级钢筋混凝土管 DN2000[雨水]
	m
	14.00
	
	
	

	139
	II级钢筋混凝土管 DN1500[雨水]
	m
	23.00
	
	
	

	140
	II级钢筋混凝土管 DN1350[雨水]
	m
	399.70
	
	
	

	141
	II级钢筋混凝土管 DN1200[雨水]
	m
	38.10
	
	
	

	142
	II级钢筋混凝土管 DN1000[雨水]
	m
	119.90
	
	
	

	143
	II级钢筋混凝土管 DN800[雨水]
	m
	471.90
	
	
	

	144
	II级钢筋混凝土管 DN600[雨水]
	m
	909.40
	
	
	

	145
	II级钢筋混凝土管 DN300[雨水]
	m
	1191.91
	
	
	

	146
	II级钢筋混凝土管 DN800[污水]
	m
	127.60
	
	
	

	147
	II级钢筋混凝土管 DN500[污水]
	m
	930.40
	
	
	

	148
	II级钢筋混凝土管 DN400[污水]
	m
	988.50
	
	
	

	149
	雨水检查井2800x2400（平均井深3.12m）20S515,页80
	座
	4.00
	
	
	

	150
	雨水检查井2600x1100（平均井深4.13m）20S515,页39.40
	座
	1.00
	
	
	

	151
	雨水检查井2100x1700（平均井深2.88m）20S515,页8
	座
	1.00
	
	
	

	152
	雨水检查井5000x5000（平均井深8.58m）20S515,页59
	座
	1.00
	
	
	

	153
	雨水检查井2700x2700（平均井深3.34m）20S515,页59
	座
	1.00
	
	
	

	154
	雨水检查井2400x2400（平均井深2.88m）20S515,页59
	座
	2.00
	
	
	

	155
	雨水检查井1900x1100（平均井深3.05m）20S515,页39
	座
	9.00
	
	
	

	156
	雨水检查井1700x1100（平均井深6.24m）20S515,页39
	座
	1.00
	
	
	

	157
	雨水检查井1400x1100（平均井深2.46m）20S515,页39
	座
	1.00
	
	
	

	158
	雨水检查井∅1000（平均井深2.57m）20S515,页29、31
	座
	35.00
	
	
	

	159
	雨水检查井∅1250（平均井深2.74m）20S515,页29、31
	座
	6.00
	
	
	

	160
	雨水检查井∅1500（平均井深2.14m）20S515,页29、31
	座
	2.00
	
	
	

	161
	雨水检查井∅1800（平均井深2.84m）20S515,页29、31
	座
	10.00
	
	
	

	162
	污水检查井∅1500（平均井深3.61m）20S515,页29、31
	座
	3.00
	
	
	

	163
	污水检查井∅1250（平均井深3.47m）20S515,页29、31
	座
	13.00
	
	
	

	164
	污水检查井∅1000（平均井深3.64m）20S515,页29、31
	座
	39.00
	
	
	

	165
	沉泥井∅1250（平均井深5.13m）20S515,页313
	座
	1.00
	
	
	

	166
	沉泥井∅1000（平均井深3.47m）20S515,页313
	座
	14.00
	
	
	

	167
	交叉井2800x2400（平均井深3.96m）GP-25
	座
	4.00
	
	
	

	168
	沉砂井1700x1100（平均井深3m）GP-22
	座
	1.00
	
	
	

	169
	沉砂井1400x1100（平均井深3.06m）GP-22
	座
	1.00
	
	
	

	170
	沉砂井1200x1100（平均井深2.82m）GP-22
	座
	1.00
	
	
	

	171
	八字式出水口d800
	座
	2.00
	
	
	

	172
	双篦雨水口 16S518,页12
	座
	82.00
	
	
	

	173
	三篦雨水口 16S518,页13
	座
	28.00
	
	
	

	174
	跌水井2100x1000（跌差2.48m）
	座
	1.00
	
	
	

	175
	封堵现状d600雨水管
	处
	1.00
	
	
	

	176
	检查井开孔∅720
	个
	1.00
	
	
	

	177
	拆除现状d800雨水管
	m
	175.00
	
	
	

	178
	拆除现状d600雨水管
	m
	39.50
	
	
	

	179
	拆除现状d200雨水管
	m
	6.50
	
	
	

	180
	拆除现状PVC-d150雨水管
	m
	11.00
	
	
	

	181
	拆除现状排水渠B×H=1.3×1.1m
	m
	83.00
	
	
	

	182
	拆除现状排水渠B×H=1.0×0.9m
	m
	35.00
	
	
	

	183
	拆除现状检查井
	座
	4.00
	
	
	

	184
	拆除现状雨水口
	座
	3.00
	
	
	

	185
	拆除路面
	m2
	42.40
	
	
	

	186
	恢复路面
	m2
	42.40
	
	
	

	187
	拆除人行道
	m2
	59.30
	
	
	

	188
	恢复人行道
	m2
	59.30
	
	
	

	189
	拆除侧缘石
	m
	22.70
	
	
	

	190
	安砌侧(平、缘)石
	m
	22.70
	
	
	

	桥涵工程
	
	
	

	191
	20cm厚砂砾调平层
	m3
	558.68
	
	
	

	192
	C20混凝土垫层
	m3
	279.34
	
	
	

	193
	C35sp6混凝土箱涵底板
	m3
	882.31
	
	
	

	194
	C35sp6混凝土箱涵墙身
	m3
	1413.74
	
	
	

	195
	C35sp6混凝土箱涵顶板
	m3
	715.39
	
	
	

	196
	箱涵施工缝止水带 遇水膨胀止水条
	m
	1362.64
	
	
	

	197
	箱涵变形缝
	处
	34.00
	
	
	

	198
	箱涵跌水接口混凝土
	处
	3.00
	
	
	

	199
	∅1500混凝土井筒
	座
	11.00
	
	
	

	200
	∅700混凝土井筒
	座
	8.00
	
	
	

	201
	箱涵现浇φ10~25mm钢筋
	t
	534.44
	
	
	

	202
	箱涵现浇φ10以内钢筋
	t
	3.91
	
	
	

	203
	侧墙开孔管道基础补强
	m3
	20.80
	
	
	

	191
	20cm厚砂砾调平层
	m3
	558.68
	
	
	

	192
	C20混凝土垫层
	m3
	279.34
	
	
	

	193
	C35sp6混凝土箱涵底板
	m3
	882.31
	
	
	

	194
	C35sp6混凝土箱涵墙身
	m3
	1413.74
	
	
	

	195
	C35sp6混凝土箱涵顶板
	m3
	715.39
	
	
	

	196
	箱涵施工缝止水带 遇水膨胀止水条
	m
	1362.64
	
	
	

	197
	箱涵变形缝
	处
	34.00
	
	
	

	198
	箱涵跌水接口混凝土
	处
	3.00
	
	
	

	199
	∅1500混凝土井筒
	座
	11.00
	
	
	

	200
	∅700混凝土井筒
	座
	8.00
	
	
	

	201
	箱涵现浇φ10~25mm钢筋
	t
	534.44
	
	
	

	202
	箱涵现浇φ10以内钢筋
	t
	3.91
	
	
	

	203
	侧墙开孔管道基础补强
	m3
	20.80
	
	
	

	
	不含增值税总价（元）
	
	
	
	
	

	
	增值税（  %）
	
	
	
	
	

	
	含增值税合计
	
	
	
	
	


报价单位：                      报价日期：


第四部分 评选办法

一、本次采购采用：
1、☑最低价成交法。
1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。
2)评选步骤：
①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。
③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。
2、□综合评估法。具体标准如下：/


第五部分 合同主要条款
一、施工作业的检查
1、为有效控制工程质量，乙方在施工作业时应随时接受甲方检验，对检查发
现的问题，乙方根据甲方通知书，限期返工或整改。
2、隐蔽工程的作业未经甲方、监理工程师及相关方检查签认，不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因，发生安全及质量事故，甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。
二、安全责任
1、在施工中，甲方严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
2、在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患，有权暂缓实施，并提出改进意见。由于甲方的疏忽，发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相应经济损失的责任。
3、乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定认真组织调查，乙方自理并承担相应经济损失。
三、工程材料
1、甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双
方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。
2、在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务费用中扣除。
四、劳务费的结算
1、每月25日前由甲方按设计要求组织现场质检人员、技术负责人和施工员签认完成的合格作业量。
2、按项目预算人员核准的作业量及附件：《人工费汇总表》、《人工费计价表》结算劳务费。

