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第一部分 竞价公告

惠州市天逸咨询有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称‘采购人’）的委托，诚邀国内合格参选人就惠州市LNG接收站项目进场永久道路建设工程项目施工（编号03号）土石方、排水、路面及绿化工程供应商(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：
一、采购方式：公开竞价
二、项目概况与采购内容
1、项目概况：
本工程道路起点接LNG园区，终点接现状Y007乡道，道路全场约1433.646m,为城市次干路，双向4车道，设计时速40KM/h，道路红线宽度为24m。（具体工程内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）由广东路通达建设工程有限公司负责项目施工任务。
2、采购内容：
承包人现场施工所需的土石方、排水、路面及绿化工程。
三、参选人资格要求
1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、本次采购不接受联合体响应。
四、竞价文件的获取
1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。
2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录广东路通达建设工程有限公司门户网站进行下载，采购人不再另行通知。
五、响应文件的递交
1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,参选人视需要自行前往现场踏勘。
2、响应文件递交的截止时间：2023年8月16日12:00。
3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼。
4、逾期送达或未密封将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本次竞价公告在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）上发布。
七、联系方式：
1.采购人信息
名称：广东路通达建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼
联系方式：0752-8115336 
2.采购代理机构信息
名称：惠州市天逸咨询有限公司
地址：惠州市惠城区中海水岸城1期7-10商铺
联系方式：0752-3798001

采购人：广东路通达建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司
公告发布时间：2023年8月11日
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	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：广东路通达建设工程有限公司
地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼
电话：0752-8115336

	2
	项目名称
	惠州市LNG接收站项目进场永久道路建设工程项目施工（编号03号）土石方、排水、路面及绿化工程供应商

	3
	采购内容
	承包人现场施工所需的土石方、排水、路面及绿化工程

	4
	工期
	2023年8月-工程结束

	5
	质量要求
	 合格 

	6
	参选人
资格条件
	1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。
3、本次采购不接受联合体响应

	7
	是否接受
联合体
	□接受，但联合体所有成员不得超过2家。
☑不接受

	8
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。

	9
	偏离
	☑不允许
□允许
允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。

	10
	响应截止时间
	2023年8月16日12:00

	11
	采购保证金
	本项目不收取采购保证金

	12
	盖章
具体要求
	响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定要求盖章。

	13
	响应文件
份数
	一式一份，密封提交。

	14
	装订要求
	无

	15
	封套上写明
	采购人名称：广东路通达建设工程有限公司
送达响应文件地址：  惠州市惠东县惠东大道1212号4楼
响应人名称：    
响应人地址：    
响应项目名称：    响应文件
在      年    月    日    时     分（即开启时间）前不得开启
封口处须加盖响应人单位公章

	16
	递交响应文件地点
	 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 

	17
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同响应截止时间
开启地点：同递交响应文件地点

	18
	竞价程序
	（1）核对原件：无；
（2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启；
（3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。

	19
	评选办法
	详见第四部分

	20
	推荐中选候选人
	推荐中选候选人的人数为1名。

	21
	中选通知
	采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示3天，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。

	22
	履约担保
	/

	23
	质量担保
	/

	需要补充的其他内容

	24
	废选条款
	1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选；
2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选：

	25
	最高限价
	本工程不设置最高限价

	26
	重新竞价
	有下列情形之一的，采购人将重新竞价：
（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；
（2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的；
（3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的；
（4）法律规定的其他情形。

	27
	其他
	本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州市天逸咨询有限公司。




附表一：
响应文件开启记录表

项目名称：惠州市LNG接收站项目进场永久道路建设工程项目施工（编号03号）土石方、排水、路面及绿化工程供应商
	序号
	响应人
	送达情况
	密封情况
	响应报价
(元）
	联系人
	电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	最高响应限价
	元



宣读人：                            记录人：                     年   月   日

监督人：


附表二：
中选通知书

                   （中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         （项目名称）响应文件已被我方接受，被确定为中选人。
中选金额：      元。
工期：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司
采购代理机构：惠州市天逸咨询有限公司
          年        月        日


第三部分工程量清单
工程名称：惠州市LNG接收站项目进场永久道路建设工程项目施工-土石方、排水、路面及绿化工程
工程地址：惠州市惠东县平海镇
[bookmark: _GoBack]发包单位：广东路通达建设工程有限公司
	
编号

	
工程项目名称

	
单位

	
数量

	不含税单价
	不含税金额
	备注

	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	清表土石方（外运）
	m3
	7072.62
	
	
	

	2
	挖路基土方
	m3
	24811.23
	
	
	

	3
	挖路基土方(利用于软基换填)
	m3
	5491
	
	
	

	4
	路基回填土方
	m3
	21574.98
	
	
	

	5
	挖软基土方（外弃）
	m3
	13564.09
	
	
	

	6
	翻晒回填
	m3
	11034.42
	
	
	

	7
	软基回填土方
	m3
	11920.15
	
	
	

	8
	回填毛石
	m3
	2054.92
	
	
	

	9
	塑料双向土工格栅
	m2
	13920.65
	
	
	

	10
	50cm碎石垫层
	m3
	2508.6
	
	
	

	11
	钢塑复合土工格栅
	m2
	10994.400 
	
	
	

	12
	20cm厚含5%水泥稳定碎石
	m2
	27120.97
	
	
	

	13
	15cm厚未筛分碎石垫层
	m2
	27121.47
	
	
	

	14
	15cm 级配碎石垫层
	m2
	9602.52
	
	
	

	15
	挖沟槽土方(2米内）
	m3
	12980.9
	
	
	

	16
	挖沟槽土方(4米内）
	m3
	3467
	
	
	

	17
	回填砂
	m3
	9407.115
	
	
	

	18
	回填土
	m3
	3238.87
	
	
	

	19
	回填石粉
	m3
	502.139
	
	
	

	20
	HDPE中空壁缠绕排水管 DN400
	m
	647
	
	
	

	21
	φ1000圆形混凝土污水检查井
	座
	21
	
	
	

	22
	φ1000圆形混凝土污水沉泥井
	座
	4
	
	
	

	23
	钢筋制安
	t
	13
	
	
	

	24
	污水检查井加固
	座
	25
	
	
	

	25
	II级钢筋混凝土管 d600
	m
	918
	
	
	

	26
	II级钢筋混凝土管 d800
	m
	395
	
	
	

	27
	II级钢筋混凝土管 d1000
	m
	10
	
	
	

	28
	II级钢筋混凝土管 d1200
	m
	75
	
	
	

	29
	II级钢筋混凝土管 DN1350
	m
	128
	
	
	

	30
	II级钢筋混凝土管 d300
	m
	822
	
	
	

	31
	φ1000圆形混凝土雨水检查井
	座
	31
	
	
	

	32
	φ1250圆形混凝土雨水检查井
	座
	13
	
	
	

	33
	矩形直线混凝土雨水检查井2200x2200
	座
	6
	
	
	

	34
	矩形直线混凝土雨水检查井2200x1700
	座
	1
	
	
	

	35
	单箅雨水口
	座
	96
	
	
	

	36
	混凝土八字式管道出水口（DN800）
	座
	1
	
	
	

	37
	混凝土八字式管道出水口（D=1000)
	座
	1
	
	
	

	38
	混凝土八字式管道出水口（D=1200)
	座
	2
	
	
	

	39
	混凝土八字式管道出水口（DN1350）
	座
	1
	
	
	

	40
	雨水检查井加固
	座
	51
	
	
	

	41
	浆砌石排水沟（1.0*1.0m）
	m3
	94.8
	
	
	

	42
	5cm厚细型密级配改性沥青混凝土(AC-13C)
	m2
	24909
	
	
	

	43
	7cm厚粗型密级配沥青混凝土(AC-20C)
	m2
	24910
	
	
	

	44
	改性沥青粘层油PC-3(0.6L/ m2 )
	m2
	24911
	
	
	

	45
	22厚C35水泥混凝土路面
	m2
	24912
	
	
	

	46
	路床(槽)整形
	m2
	31257
	
	
	

	47
	8cm C30褚红色水泥砼面层
	m2
	3878
	
	
	

	48
	10cm C20水泥砼基层
	m2
	3878
	
	
	

	49
	6cm厚人行道砖
	m2
	4845.83
	
	
	

	50
	6cm厚盲道砖
	m2
	854.75
	
	
	

	51
	10cm C25混凝土
	m2
	5467.95
	
	
	

	52
	人行道整形碾压
	m2
	5467.95
	
	
	

	53
	花岗岩路缘石50×35×12cm
	m
	2765.09
	
	
	

	54
	花岗岩平石25×10×6cm
	m
	2573.04
	
	
	

	55
	花岗岩侧石 50×25×10cm
	m
	2847.87
	
	
	

	56
	花岗岩侧石 50×15×45cm
	m
	2400.16
	
	
	

	57
	回填泥浆种植土
	m3
	209.76
	
	
	

	58
	边坡挂三维网
	m2
	1244.15
	
	
	

	59
	喷播植草(灌木)籽
	m2
	5747.86
	
	
	

	60
	排水沟40cm×40cm
	m
	97.14
	
	
	

	61
	截水沟80cm×80cm
	m
	155.98
	
	
	

	62
	沉砂池1×1×1.2
	座
	4
	
	
	

	63
	C20混凝土泄水槽
	m3
	21
	
	
	

	64
	麻黄花岗岩车止石φ500
	根
	56
	
	
	

	65
	波型护栏
	m
	2356
	
	
	

	66
	甲型护栏
	m
	5544
	
	
	

	67
	现状盖板排水沟拆除
	m3
	52.41
	
	
	

	68
	现状中央分隔带拆除（立道牙）
	m
	72.22
	
	
	

	69
	22cm厚水泥混凝土(fr≥5.0MPa)
	m2
	113.5
	
	
	

	70
	台湾草
	m2
	951.000 
	
	
	

	71
	栽植灌木
	株
	206.000 
	
	
	



报价单位：
日期：


第四部分 评选办法

一、本次采购采用：
1、☑最低价成交法。
1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。
2)评选步骤：
①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。
③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。
2、□综合评估法。具体标准如下：/


第五部分 合同主要条款

一、承包范围及内容：
本工程宿舍、办公区域、施工现场、安全文明等临时设施搭设，具体施工区域以甲方下发的施工图纸、分包项目工程量清单和工程联系单为准。
二、承包方式：
综合单价包干，工程量按实际结算；措施费已包干，结算不予调整。
三、开工日期：
乙方须在接到甲方进场通知后3日内进场施工
四、合同工期：
按业主与甲方（路通达公司）签订的总承包合同约定的工期为准，若因乙方原因导致工期延误，乙方须向甲方交纳罚金，罚金参照业主方与甲方的合同规定的处罚标准双倍执行。
五、竣工日期：
以甲方要求日期为准。

